Test 2 w dniu 20.03.2021

*1) Linie rysunkowe:*

* Mają zawsze jednakową grubość
* Mogą być cienkie grube lub bardzo grube
* Mogą mieć różną grubość na całej swojej długości

*2) Do rysowania zarysów widoków używa się linii:*

* cienkiej ciągłej
* cienkiej zygzakowej
* grubej ciągłej

*3) Format A4:*

* Ma dłuższy bok dwa razy większy niż krótszy bok formatu A3
* Ma dłuższy bok dwa razy mniejszy niż krótszy bok formatu A3
* Ma krótszy bok dwa razy mniejszy niż dłuższy bok formatu A3

*4) Format A2 ma:*

* większe pole niż format A1
* Ma większe pole niż format A3
* Ma większy obwód niż format A1

*5) Pismo techniczne w rysunku technicznym maszynowym:*

* jest nachylone pod kątem 60 stopni do poziomu
* ma taką samą wysokość i szerokość liter
* ma uzależnioną wysokość liter od grubości linii

*6) Główne części arkusza rysunkowego to:*

* część rysunkowa, część tekstowa, tabliczka rysunkowa
* papier, krawędzie, otwory na wpięcie
* kolor, gramatura, chropowatość powierzchni

*7) Kierunek czytania rysunku:*

* zależy od podziałki rysunku
* zależy od położenia tabliczki rysunkowej
* nie jest nigdzie określona

*8) W tabliczce rysunkowej:*

* zawsze umieszcza się wszystkie podziałki stosowane na rysunku
* nie podaje się podziałki
* zawiera podziałkę najczęściej wykorzystywaną na rysunku

*9) Przekroje stosowane na rysunkach technicznych to:*

* przekroje proste i złożone
* nie powinny być kreskowane
* są rysowane linią kreskową

*10. Przekrój łamany to:*

* rodzaj przekroju złożonego
* przekrój złamanej części
* przekrój o łukowych załamaniach płaszczyzny przekroju